**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовые котлы марки «Rinnai» согласно требованию заказываемой продукции | | | | |
| Технические характеристики | RB-257 EMF LNG | RB-307 EMF LNG | RB-367 EMF LNG |  |
| Мощность, кВТ | 29,1 | 34,9 | 41,9 |  |
| Напряжение , В | 220+/-10% | 220+/-10% | 220+/-10% |  |
| Потребляемая электроэнергия , Вт | 140 | 165 | 165 |  |
| Расход газа , м3/час | 2,85 | 3,52 | 4,24 |  |
| Вход/выход отопления ,Ду | 20 | 20 | 20 |  |
| Вход/выход ГВС ,Ду | 15 | 15 | 15 |  |
| Вход газа ,Ду | 15 | 20 | 20 |  |
| КПД . % | 91-96 | 91-96 | 91-96 |  |
| Габариты ,мм | 600/440/240 | 600/440/240 | 600/440/240 |  |
| Масса , кг | 29 | 29,5 | 29,5 |  |