**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовые котлы марки Жуковские согласно требованию заказываемой продукции | | | | | | | | |
| Технические характеристики | АОГВ-11,6-3 эконом | АОГВ-11,6-3  универсал | АОГВ-11,6-3  комфорт | АОГВ-17,4-3  комфорт | АКГВ-17,4-3  эконом | АКГВ-17,4-3  комфорт | АОГВ-23,2-3  универсал |  |
| Тепл.мощн.горелки кВт | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 23,2 |  |
| Расход природ.газа,м3/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,55 |  |
| КПД при отоплении/ ГВС% не менее | 86/80 | 86/80 | 86/80 | 88/80 | 88/80 | 88/80 | 88/80 |  |
| Расход воды ГВС при Δ Т=350С ,л/мин | - | - | - | - | 5,4 | 5,4 | - |  |
| Присоединение газа/отопления/ГВС | G1/2 /G11/2/ G1/2 | G1/2 /G11/2/ G1/2 | G1/2 /G11/2/ G1/2 | G3/4 / G2 / G1/2 | G3/4 / G2 / G1/2 | G3/4 / G2 / G1/2 | G3/4 / G2 / G1/2 |  |
| Масса нетто (кг) | 30 | 30 | 30 | 49 | 57 | 57 | 52 |  |
| Цвет | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. |  |
| Габаритные размеры (мм)  В \* Ш \* Г | 850x  310x  412 | 850x  310x  412 | 850x  310x  412 | 1050x420x  480 | 1050x420x  480 | 1050x420x  480 | 1050x  420x  480 |  |
| Давление газа nom/min/max, Па  -природного  -сжиженного | 1274/635/1764  2940/1960/3528 | 1274/635/1764  2940/1960/3528 | 1274/635/1764  2940/1960/3528 | 1274/635/1764  2940/1960/3528 | 1274/635/1764  2940/1960/3528 | 1274/635/1764  2940/1960/3528 | 1274/635/1764  2940/1960/3528 |  |

**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Газовые котлы марки Жуковские согласно требованию заказываемой продукции | | |
| Технические характеристики | АОГВ-23,2-3  комфорт | АКГВ-23,2-3  комфорт |
| Тепл.мощн.горелки кВт | 23,2 | 23,2 |
| Расход природ.газа,м3/ч | 2,55 | 2,55 |
| КПД при отоплении/ ГВС% не менее | 88/80 | 88/80 |
| Расход воды ГВС при Δ Т=350С ,л/мин | - | 7,1 |
| Присоединение газа/отопления/ГВС | G3/4 / G2 / G1/2 | G3/4 / G2 / G1/2 |
| Масса нетто (кг) | 52 | 60 |
| Цвет | бел. | бел. |
| Габаритные размеры (мм)  В \* Ш \* Г | 1050x  420x  480 | 1050x  420x  480 |
| Давление газа nom/min/max, Па  -природного  -сжиженного | 1274/635/1764  2940/1960/3528 | 1274/635/1764  2940/1960/3528 |