**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |
| --- |
| Газовые котлы марки Лемакссогласно требованию заказываемой продукции |
| Технические характеристики | КСГ 10д с ГГУ12д | КСГВ 12,5д с ГГУ15д | КСГВ 25д с ГГУ30д |
| Номин. тепл. мощн., кВт | 10 | 12,5 | 25 |
| Расход газа,м3/ч | 1,2 | 1,4 | 2,9 |
| КПД,% не менее | 90 | 90 | 90 |
| Макс. Т-нагр. воды, град. С | 90 | 90 | 90 |
| Присоед. резьба отоп. /гвс/газ, Ду | 40/-/15 | 50/15/15 | 50/15/15 |
| Масса нетто (кг) не более | 35 | 48 | 72 |
| Цвет | бел. | бел. | бел. |
| Габаритные размеры (см)В \* Ш \* Г | 68/29/44 | 72/39/48 | 92,5/44/54 |
| Номинальное давление газа (Па)Природный газ (метан) | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 |