**Вид товара и его технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н**асосы циркуляционные марки Grundfos** согласно требованию заказываемой продукции | | | | | | |
| Технические характеристики | UPS 25/40-180 | UPS 25/60-180 | UPS 25/80-180 | UPS 32/40-180 | UPS 32/60-180 | UPS 32/80-180 |
| Номинальное напряжение В | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 |
| Напор,м.в.ст | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| Межосевое расстояние,мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Присоединительная резьба,Ду | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |